ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

09.12.2024

Памятка

о необходимых требованиях безопасности при эксплуатации вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирных домах согласно Постановления РФ № 410 от 14.05.2013 г. и инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд утвержденной Приказом Минстроя РФ №1614 от 05.12.2014г.

             **При использовании газового оборудования запрещается:**

1.Использовать  несертифицированные дымоотводящие патрубки (аллюминиевые гофры);

2.Присоединять  дымоотводы от газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам;

3.Размещать мебель и иных легковоспламеняющиеся предметы на близком  расстоянии от газоиспользующего оборудования;

4.Использовать  бытовые электромеханические вытяжки, подключенные в вентиляционные каналы;

1. Заклеивать обоями или закрывать мебелью вентиляционные каналы в помещении, где используется газовое оборудование.

Дымовые и вентиляционные каналы необходимо обследовать не менее трех раз в течение года.

    При малейшем сомнении в их работоспособности необходимо вызвать мастера для их обследования и устранения неисправности.

**Памятка**

**о необходимых требованиях безопасности при эксплуатации**

**печного отопления**

1. Для кладки печи привлекайте профессионалов-печников, контролируйте наличие противопожарной разделки и отступки.
2. Перед началом отопительного сезона ремонтируйте печь, чистите дымоход, белите печь и дымовую трубу.
3. Обязательно наличие предтопочного листа размером 50 см × 70 см.
4. Разжигайте печь бумагой и берестой, но ни в коем случае не бензином, керосином и другими горючими жидкостями.
5. Заготавливайте дрова по размерам топливника, топите печь с закрытой дверцей.
6. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними детям.

**Памятка**

**о необходимых требованиях безопасности при использовании электрооборудования**

                   **При использовании электрооборудования запрещается:**

1. Включать одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы.
2. Пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы.
3. Использовать электронагревательные приборы с поврежденными проводами.
4. Размещать шнуры питания электрических обогревателей в зоне теплового излучения.
5. Использовать горючие абажуры на электролампах.
6. Располагать обогреватели рядом с мебелью и тканями.